## Verbindung mit der Kamera über WLAN

### Betätigen Sie die Kamera, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Im Fenster MENU [Netzwerkeinstellungen] auf der Registerkarte unten auswählen.

3. [Netzwerk] auswählen und auf [Aktivieren] einstellen.

4. Nachdem Sie [Verbindungseinst.] ausgewählt haben, wählen Sie [SET] unter [Unbekannt] aus.

5. [Mit Assistenten erstellen] auswählen.

6. [Online konfigurieren] auswählen und dann [OK] drücken.

7. [Smartphone] und dann [OK] auswählen.

8. [WLAN] und dann [OK] auswählen.

9. [Neue Einstellungen] und dann [OK] auswählen.

10. Nachdem Sie [Kamerazugangspunkt-Modus] ausgewählt haben, wählen Sie die Option [Einfache Verbindung] und dann [OK] aus.

11. Um die Einstellungen zu speichern [OK] auswählen.

12. Bestätigen Sie, was auf der Kamera angezeigt wird, und wählen Sie dann [OK].

- Es werden nur die Einstellungen gespeichert. Die Verbindung wurde noch nicht hergestellt. Fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.

13. [Neue Einstellungen] und dann [OK] auswählen.

- Der Bildschirm der Kamera schaltet in den Standby-Modus der Verbindung.

### Hiermit ist der Kamerabetrieb beendet.

##### Schließen Sie bitte diese Anleitung und gehen Sie zum nächsten Fenster.

#### MEMO

- Die Verbindung lässt sich auch über einen drahtlosen LAN-Router herstellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.