转向盘是驾驶人操纵汽车行驶方向的装置，转向盘通过转向机构控制转向轮向右、向左转动，从而改变汽车行驶方向。

① 转向盘的握法

双手握在转向盘两侧盘缘，食指到小指四个手指由内向外自然地握住，拇指自然按住转向盘缘，注意不要握得太紧。转动转向盘以左手为主，右手辅助。

② 转向操作

向右转动转向盘时，左手向右转动，右手辅助。连续转动时，左手转动到2~3点钟位置，右手从左手上方握住转向盘接续转动转向盘，左手松开继续接转，两手依次交替操作。

向左转动转向盘时，右手向左转动，左手辅助。连续转动时，右手转动到9~10点钟位置后，左手从右手上方握住转向盘接续转动转向盘，右手松开继续接转，两手依次交替操作。

③ 转向盘回正

回转转向盘时，与转动转向盘的方向相反。也可利用前轮的回正力，使转向盘自动回正。

注意事项

① 转动转向盘，要做到预判预转，慢转慢回，及时回正;

② 尽量避免原地转动转向盘，否则会磨损轮胎，影响前轮的定位参数；

③ 行车时严禁双手同时离开转向盘