# DS file (Android)

DS file は、NASと Android デバイス間でのファイルのアップロードやダウンロード、あるいは安全な HTTPS 接続での基本的な編集タスクの実施など、Synology NAS で保存されたファイルを管理するのに理想的です。さらに、DS file は写真の閲覧や動画の視聴、仕事の文書のチェックがどこででも便利に行なえます。

## はじめる前に

DS file をご使用になる前に、Synology NAS が DSM 5.0 以上を起動していることを確認してください。そうしなければ、特定の機能を使用することができません。ただし、基本的な設定は File Station にアクセスできるコンピュータから管理する必要があります。

## ログインとログアウト

DS file では、File Station に安全かつ簡単にログインできます。SSL/TLS 接続を介して接続を保護し、Synology サーバーにインストールされているサーバー証明書を認証できます。

#### DS file で File Station にログインする：

1. 以下のいずれかを行います。
   - ログイン ページで次の情報を入力します。
     - Synology サーバーの [アドレス]または[QuickConnect ID]：これは内部または外部 IP アドレス、DDNS ホスト名、または Synology QuickConnect ID のいずれかです。QuickConnect ID を使用してログインするには、DSM の [コントロール パネル] > [外部アクセス] > [QuickConnect] (DSM 7.0 以降の場合) または [コントロール パネル] > [QuickConnect] (DSM 6.2 以前の場合) でそれを有効化してください。
     - ユーザーアカウントとパスワード
   - [アドレスまたは QuickConnect ID] 欄の横にある矢印ボタンをタップして、ログイン履歴から前のログイン情報を選択するか、ローカル ネットワークで Synology サーバーを探してください。複数のユーザー情報は、選択したエントリの右側にある をタップして、[削除] をタップします。
2. 接続の安全性を確保したい場合は、HTTPS をオンにして SSL/TLS 暗号化を使用してください。

#### トラブルシューティング：

- ログインできない場合は、次の手順に従ってください。
  - administrators グループに属するアカウントで DSM にログインし、[コントロール パネル] > [アプリケーション権限] (DSM 7.0 以降) または [権限] (DSM 6.2 以前) > [File Station] > [ユーザー] に進み、そのユーザーアカウントに File Station を使用する権限があるかどうかを確認してください。
  - File Station がカスタマイズされたポートを使用していないか確認してください。例えば、ポートが 9920 の場合、「fun.syno.com:9920」としてそのポートを IP アドレス/DDNS ホスト名に追加する必要があります。

#### 多要素認証の使用：

多要素認証が admin によって有効化または強制されている場合、Synology Secure SignIn またはその他のサードパーティのオーセンティケータ アプリでこのアプリにサインインしてください。

#### 注：

- 多要素認証が、DSM（6.0 以上）で有効になっている場合、お使いのモバイル デバイスを記憶させておくと便利で安全なログインができます。
  - お持ちのデバイスを記憶させるためには、ログイン ページの [このデバイスを信頼する] を選択してください。あなたのデバイスは、30 日間記憶されます。その有効性期間以内に再びログインすれば、そのデバイスは、さらに 30 日間記憶されます。
  - デバイスの信頼を停止するには、[DSM] > [パーソナル] > [セキュリティ] の順に進んで、[2要素認証] をクリックし、パスワードを入力して [管理] をクリックし、[その他のデバイスを取り消す] をクリックします。

#### 単純にログインするには：

または、ログインページで [アカウントを記憶する] を有効にすると、あなたのユーザー アカウントのパスワードが保存されます。アプリをログアウトするまで、常に自動的にログインされます。このオプションを有効にすると、DS file のパスワードが保存されるだけで他の Synology アプリとは共有されませんのでご注意ください。

#### DS file からログアウトするには：

> > [ログアウト] をタップします。

## ナビゲーション

DS file には次のようなメイン セクションがあります。

1. 設定：ログイン情報をチェックしたり、ドキュメントを読んだり、設定を構成したり、DS file からログアウトしたりします。
2. オフライン ファイル：Android デバイスでフォルダやファイルを表示します。ローカル ファイルを参照する別な方法として、ログイン画面で [オフライン モード] をタップする方法もあります。
3. Synology NAS：Synology NAS デバイスで、次の情報と共にフォルダやファイルをリストします。
   - お気に入り：しばしばアクセスするフォルダは、「お気に入り」リストに追加できます。
   - 共有フォルダ-：Synology NAS デバイスでフォルダやファイルをナビゲートしたり、管理したりできます。
   - リモートフォルダ：Synology NAS デバイスにマウントした ISO ファイルや CIFS 共有が表示されます。
4. タスク：アップロード/ダウンロード タスクのリストと、各タスクの状態が表示されます。
5. 写真のバックアップ：写真のバックアップを有効化 が有効化されると、モバイル デバイス上の写真とビデオが Synology NAS に保存されます。

#### 注：

- WriteOnce 共有フォルダは、共有フォルダ リストのフォルダ名の下に WriteOnce ラベルを持ちます。

## フォルダやファイルのナビゲーション

- フォルダやファイルをタップすると、開いたり、ナビゲーとしたりすることができます。
- 元のレベルに戻るには、電話の [戻る] ボタンを使います。
- ディスプレイ設定を調整するには、 をタップして [並べ替えの設定] を選択します。この操作を実行すると、ファイル名、サイズ、変更日、作成日、その他によって、ファイルやフォルダを表示する順番を変えることができます。
- ファイルやフォルダを検索するには、 をタップして、[検索] を選択します。検索条件をさらに詳しく設定するには、 をタップします。すべてのフォルダを検索したり、指定したフォルダだけを検索したり、あるいはファイル形式に基づいて検索を行ったりするオプションがあります。
- ファイルやフォルダを検索する代わりに、 をタップし、[フィルタ] を選択してキーワードを入力する方法もあります。入力されたキーワードと一致する現在のページのアイテムだけが表示されます。

## フォルダやファイルの管理

ほとんどの管理操作は、管理したいフォルダやファイルを選択して、 をタップして操作メニューを開くことで実行できます。

- フォルダやファイルに別名を付ける、削除する、移動する、コピーする、共有するには、 をタップして実行したい操作を選択します。複数のアイテムを選択するには、アイテムを長押しして、 > [選択] をタップします。次に、希望のアイテムにチェックを入れて、実行したい操作を選択します。
- サブフォルダを作成するには、フォルダに入り、 をタップした後、[追加] > [フォルダの作成] を選択します。
- フォルダを [お気に入り] に追加するには、追加したいフォルダを選択し、 をタップして、[お気に入りに追加] を選択します。それを削除するには、[お気に入り] に進み、 をタップして、[お気に入りから削除] を選択します。
- フォルダやファイルのプロパティを見るには、当該フォルダやファイルをタップし、 をタップして を選択します。
- WriteOnce 共有フォルダの管理：
  - ロック解除されたファイルは改名、修正、移動、または削除することができます。
  - ロックされたファイル：
    - 「イミュータブル」状態でロックされたファイルは改名、修正、移動、削除をすることができません。
    - 「添付専用」状態でロックされたファイルは改名、移動、または削除をすることができませんが、コンテンツをファイルの最後に添付することができます。
  - 期限切れのファイル：
    - イミュータブルの状態から期限切れになったファイルは改名、修正、または移動をすることができませんが、削除をすることは可能です。
    - 添付専用の状態から期限切れになったファイルは改名、修正、または移動をすることができませんが、削除をすることは可能です。あるいはコンテンツをファイルの最後に添付することができます。
  - WriteOnce ステータスとファイルの保持期間を見るにはファイルにタップし、, にタップして、 を選択します。

#### 対応するファイル形式：

- DS file を使って開けるファイル形式は、最終的には Android デバイスによって異なります。ただし、一般的には DS file では次のようなファイルを開けます。
  - ドキュメント：doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html。
  - 画像：jpg、jpeg、png、gif、bmp、tiff。
  - ビデオ：mp4、m4v、mov。
  - オーディオ：mp3、m4a、wav、3gp、wav。

- USB ドライブを取り出すには、共有フォルダ リストでターゲットの USB フォルダ（例：usbshare1）を探し、 をタップした後 [イジェクト] をタップします。

## ファイルのアップロードとダウンロード

DS file を使用すると、簡単にファイルを Synology NAS デバイスにアップロードまたはダウンロードできます。

#### ローカル ファイルを Synology NAS にアップロードするには：

1. 保存先の共有フォルダを選択してください。をタップして、[追加] > [アップロード] を選択します。
2. アップロードするファイルを選択します。
3. アップロード状態を確認するには、[タスク] タブをタップします。

#### ファイルを Synology NAS からモバイル デバイスにダウンロードするには：

- 複数のファイルをダウンロードするには：アイテムを長押しするか、 > [選択] をタップします。次に、アイテムを選択して > [ダウンロード] をタップします。
- 単一のファイルをダウンロードするには： > [ダウンロード] をタップします。
- マルチタスキング ビューで DS file をスワイプしても、ダウンロードタスクは続行されます。ダウンロードを中止するには、Android のデバイス設定で DS file を強制的に中止してください。

ダウンロード状態を確認するには、[タスク] タブをタップします。

## 固定したファイル

ファイルをSynology NASから自分のローカルモバイルデバイスにピン留めできます。これにより、ソース ファイルに変更が行われた時にローカル ファイルが同期されたままになります。

#### ファイルを固定する：

- ターゲットのファイルを選択し、 > [ピン留め] をタップします。
- 固定したファイルを見る：[オフライン ファイル] > [ピン留めされたファイル] をタップします。

#### ピン留めされたファイルを同期：

[オフライン ファイル] > [ピン留めされたファイル] からピン留めされたファイルを同期して、ファイル情報をチェックすることができます。

- 1 個のファイルを同期する：インスタント同期を行うには、 > [同期] をタップします。
- すべてのファイルを同期する：[固定したファイル] ページを更新します。次回 DS file にログインすると、すべてのファイルも同期されます。
- ファイルの情報を見るには： > をタップすると、同期状態、前回の同期時間、ファイル、サイズ、ソースなどが表示されます。

## アイテムを抽出

DS file では、複数のファイルを抽出することが可能です。

#### アイテムを解凍する：

- をタップして、[抽出] を選択します。

#### 注：

- DS file は、以下の形式を抽出できます。.zip、.tar、.gz、.tgz、.rar、.7z、.iso (ISO 9660 および Joliet)

## フォルダとファイルの共有

DS file を活用すると、ファイルやフォルダを他の人やデバイスと共有できます。これを行うには、 をタップして [共有リンク] を選択します。これによって選択したアイテムを共有するためのリンクが生成されます。リンクの有効期間を設定したり、パスワードを追加したりすることができます。リンクはソーシャル ネットワーク アプリ、電子メール、テキスト メッセージ等を使って共有できます。

- 複数のアイテムを共有するには、アイテムを長押しするか、 > [選択] をタップします。次に、共有したいアイテムを選択したら、 > [共有リンク] をタップします。
- 以前作成した共有リンクを表示するには、 > をタップして [共有リンク] を選択します。以前生成したリンクがここにリストされます。

## 写真およびビデオのバックアップ

DS file では、お使いのモバイル デバイス上の写真やビデオをお使いの Synology NAS にバックアップすることができます。

#### 写真のバックアップを有効化する：

左のパネルの [写真のバックアップ] をタップし、[写真のバックアップを有効化] をタップし、バックアップ先の Synology NAS にサインインします。

#### 写真のバックアップ設定を構成する：

- ディスティネーション：Synology NAS でディスティネーション フォルダを選択してください。
- フォルダを選択：モバイル デバイスからソース フォルダを選んでください。
- バックアップ規則を選択する：
  - タスクを再開：完了していないバックアップ タスクを再開します。
  - 新しい写真をバックアップ：新しく追加した写真/ビデオのみをバックアップします。以前のものは、バックアップされません。
  - デバイスのすべての既存の写真をバックアップ：すべての既存の写真をバックアップ
- 追加設定を構成：
  - Wi-Fi でのみアップロード：お使いのデバイスが Wi-Fi を使用しているときにのみ写真/ビデオのバックアップを行います。
  - 写真のみをアップロードする：ビデオではなく、写真のみをバックアップします。
  - 元のファイル名を維持：バックアップされている写真/ビデオのオリジナルのファイル名を維持する場合に選択してください。そうでなければ、これらのファイル名は作成日で置き換えられます。

#### モバイル デバイスでスペースを解放するには：

[スペースを解放] をタップして、バックアップされた写真やビデオをクリアするフォルダを選択し、クリアするファイルの数を表示します。次に、[消去] をタップして、モバイル容量を確保するためにファイルを削除します。

#### 注：

- お使いのモバイル デバイスに新しい写真のフォルダがある場合、DS file はこれらを検出し、許可されていればバックアップ キューに追加することができます。
- バックアップ先フォルダが、自動ロックを有効化された WriteOnce 共有フォルダの場合、アップロードされた写真はロックされて、改名、移動、または削除ができないことがあります。